****

|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЛТАЙСКА****АЛТАЙСКОГО КРАЯ****ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 20.02.2025 № 340г. Новоалтайск |

Об обеспечении свободного проезда и определении мест установки специальной техники служб быстрого реагирования

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», а также в целях обеспечения беспрепятственного проезда к многоквартирным домам специальной техники в случае возникновения пожара, п о с т а н о в л я ю:

1. Председателю Комитета Администрации города Новоалтайска по жилищно-коммунальному, газовому хозяйству, энергетике, транспорту и строительству, председателю комитета по управлению Белоярским микрорайоном, председателю комитета по управлению Новогорским микрорайоном совместно с ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ОМВД России по городу Новоалтайску:

1.1. проводить работу с собственниками земельных участков и организациями, осуществляющими обслуживание жилого фонда города Новоалтайска, по реализации комплекса мероприятий по содержанию площадок для разворота пожарной и другой специальной техники, внутридворовых проездов (подъездов) в исправном состоянии, демонтажу искусственных препятствий, в том числе железобетонных блоков, ограждений, с проезжей части внутридворовых проездов (подъездов);

1.2. оказывать содействие организациям, независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, в работе по ликвидации парковок и стоянок автотранспорта, выносу самовольно размещенного движимого имущества, не позволяющего обеспечить беспрепятственный проезд (подъезд) пожарной и другой специальной техники к жилым домам, зданиям иного назначения, и размещенных с нарушением действующего законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Алтайского края.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации города Новоалтайска:

2.1. при выдаче разрешений на строительство объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, учитывать соответствие входящей в состав проектной документации схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и подходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов требованиям градостроительного плана земельного участка, а также красным линиям;

2.2. рекомендовать проектным организациям при разработке проектов планировки, межевания территории города Новоалтайска, реконструкции и благоустройства территорий, прилегающих к жилым домам и объектам иного назначения, предусматривать увеличение ширины придомовых и межквартальных проездов для обеспечения разъезда встречного автотранспорта, а также обеспечение беспрепятственного проезда (подъезда) пожарной и другой специальной техники к жилым домам, устройства площадок для установки пожарной и другой специальной техники и стоянок автотранспорта на придомовой территории.

3. Рекомендовать ТО НД и ПР №8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ОМВД России по городу Новоалтайску своевременно направлять своих представителей для участия в комиссионных обследованиях, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего постановления.

4. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами:

4.1. содержать в надлежащем состоянии дороги, проезды и подъезды к многоквартирным домам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения;

4.2. информировать собственников помещений многоквартирных домов о необходимости инициирования общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу оборудования площадок для установки пожарной и специальной техники на придомовых территориях, находящихся в границах межевания многоквартирного дома (далее - оборудование площадок), в соответствии с рекомендациями указанными в приложении к настоящему постановлению. В случае принятия положительного решения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, организовать выполнение работ по оборудованию площадок;

4.3. запретить стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных гидрантов;

4.4. при наличии шлагбаумов, ворот и иных ограничивающих въезд на придомовую территорию устройств, обеспечить следующие условия: наличие круглосуточного дежурного персонала; возможность открытия шлагбаума вручную в случае отключения электроэнергии;

4.5. своевременно сообщать в подразделения пожарной охраны о проведении ремонтно-восстановительных работ, препятствующих проезду пожарной и специальной техники;

4.6. организовать установку указателей направления объезда мест проведения ремонтно-восстановительных работ;

4.7. принимать в установленном порядке меры по воспрепятствованию организации стоянок автотранспорта и иных объектов, размещенных с нарушением нормативных правовых актов и препятствующих проезду и установке пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

4.8. проводить в установленном порядке регулярную вырубку деревьев и кустарников, произрастающих в непосредственной близости от жилых домов, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники.

5. Постановление Администрации города Новоалтайска от 26.11.2019 №2087 «Об обеспечении свободного проезда и определении мест установки специальной техники служб быстрого реагирования», признать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте города Новоалтайска.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.Г. Бодунов

Приложение

 к постановлению Администрации

города от 20.02.2025 № 340

Рекомендации по обозначению указателями специальных разворотных площадок и мест установки пожарной техники

Устройство площадок для пожарной техники предназначено для обеспечения беспрепятственной установки пожарных автомобилей на водоисточники и доступа пожарных подразделений с автолестниц или автоподъемников в любое помещение или квартиру.

Проезды к площадке должны соответствовать требованиям, предъявляемым к пожарному проезду в соответствии с разделом 8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров - при высоте здания или сооружения до 13 метров включительно, 4,2 метра - при высоте здания от 13 до 46 метров включительно, 6 метров - при высоте здания более 46 метров. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей. Уклон специальной площадки в местах установки автолестниц и автоподъемников должен быть не более 3(о). Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

Полотно дорожных одежд, а также грунт в месте установки основания выдвижной опоры (в том числе с подкладкой под опору) должны выдерживать давление соответствующего типа подъемного механизма.

Площадки для установки пожарной техники должны обозначаться с помощью специальной пожарной разметки (за счет покраски устойчивой светоотражающей краской и устройства специальных дорожных знаков). Границы этих площадок должны быть обозначены сплошными линиями красного цвета, а сами площадки - чередующимися наклонными под углом 45-60 градусов полосами красного сигнального и белого контрастного цветов. Ширина линий и полос 50-100 мм. Данная разметка должна быть хорошо различима в любое время суток, регулярно обновляться, а в зимний период года очищаться от снега и льда.

Площадки для установки пожарной техники запрещается загромождать личным автотранспортом, мусорными контейнерами и т.п.

Площадка для установки основной пожарной техники представляет собой заасфальтированный участок улицы или пожарного проезда с размерами 10x4 метра.

Рекомендуемые размеры площадок для установки автолестниц и автоподъемников - 12x7 метров. Данные площадки должны располагаться на расстоянии 10 - 12 метров от зданий и сооружений, обеспечивая наибольший диапазон работы подъемных механизмов.

Специальные разворотные площадки и места установки пожарной техники необходимо оборудовать информационными знаками, размерами 25x50 см. На данных знаках белой краской на красном фоне размещается надпись «Разворотная площадка для специальной техники» или «Специальная площадка для установки пожарно-спасательной техники».

Шрифт надписей выполняется в соответствии с приложением Н ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний», где высоту шрифта следует принимать равной 3 см.

Разворотная площадка для специальной техники

 25 см.

 50 см.

Специальная площадка для установки пожарно-спасательной техники

 25 см.

 50 см.